**Ausschreibungstexte Weinklimaschrank Xi Cool Premium**

**Stand 06.2018, Covini GmbH**

**Weinklimaschrank Xi Cool Premium 1 türig, allseitig verglast**

Zentralgekühlt **oder** steckerfertig  
Temperaturbereich +4°C - +18°C   
Inklusive patentierte Innenausstattung Xi Weinsysteme zur Präsentation und Lagerung von 0,375 - 6 L Wein- und Schaumweinflaschen, alle Flaschentypen. Maximale Kapazität 182 Flaschen à 0,75 L. Xi Innenausstattung modular bestück- und veränderbar, aus Anthrazit beschichtetem Stahl.  
Abmessungen: 650 x 2100 x 738 mm (BxHxT) + Stellfüße 10 mm  
Innen- u. Außenkorpus in Edelstahl (1.4301) geb., Sichtseiten pulverbeschichtet in RAL Wunschfarbe.   
Drehtüre, linke, rechte Seitenwand u. Rückwand in UV-abweisender Wärmeschutzverglasung.   
Lackierter Umluftverdampfer mit Edelstahl-Expansionsventil, 2 Lüfter à 2,7 W/24 V.   
4 dimmbare LED-Lichtsäulen kaltweiß mit Fernbedienung pro Tür.   
Kälteaggregat 450 Watt bei VT -10 °C (max. 32 °C Umgebungstemperatur)  
Automatische Tauwasserverdunstung mit Edelstahl (1.4301) Verdunstungsschale, Abtauautomatik  
Elektronische Komfortsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimaschalter.

**Xi Cool Premium 2 türig, allseitig verglast**

Zentralgekühlt **oder** steckerfertig  
Temperaturbereich +4°C - +18°C   
Inklusive patentierte Innenausstattung Xi Weinsysteme zur Präsentation und Lagerung von 0,375 - 6 L Wein- und Schaumweinflaschen, alle Flaschentypen. Maximale Kapazität 182 Flaschen à 0,75 L pro Türe. Xi Innenausstattung modular bestück- und veränderbar, aus Anthrazit beschichtetem Stahl.  
Abmessungen: 1300 x 2100 x 738 mm (BxHxT) + Stellfüße 10 mm  
Innen- u. Außenkorpus in Edelstahl (1.4301) geb., Sichtseiten pulverbeschichtet in RAL Wunschfarbe.   
Drehtüre, linke, rechte Seitenwand u. Rückwand in UV-abweisender Wärmeschutzverglasung.   
Lackierter Umluftverdampfer mit Edelstahl-Expansionsventil, 4 Lüfter à 2,7 W/24 V.   
4 dimmbare LED-Lichtsäulen kaltweiß mit Fernbedienung pro Tür.   
Kälteaggregat 450 Watt bei VT -10 °C (max. 32 °C Umgebungstemperatur) pro Türe  
Automatische Tauwasserverdunstung mit Edelstahl (1.4301) Verdunstungsschale, Abtauautomatik  
Elektronische Komfortsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimaschalter.

**Xi Cool Premium 3 türig, allseitig verglast**

Zentralgekühlt **oder** steckerfertig  
Temperaturbereich +4°C - +18°C   
Inklusive patentierte Innenausstattung Xi Weinsysteme zur Präsentation und Lagerung von 0,375 - 6 L Wein- und Schaumweinflaschen, alle Flaschentypen. Maximale Kapazität 182 Flaschen à 0,75 L pro Türe. Xi Innenausstattung modular bestück- und veränderbar, aus Anthrazit beschichtetem Stahl.  
Abmessungen: 1300 x 2100 x 738 mm (BxHxT) + Stellfüße 10 mm  
Innen- u. Außenkorpus in Edelstahl (1.4301) geb., Sichtseiten pulverbeschichtet in RAL Wunschfarbe.   
Drehtüre, linke, rechte Seitenwand u. Rückwand in UV-abweisender Wärmeschutzverglasung.   
Lackierter Umluftverdampfer mit Edelstahl-Expansionsventil, 4 Lüfter à 2,7 W/24 V.   
4 dimmbare LED-Lichtsäulen kaltweiß mit Fernbedienung pro Tür.   
Kälteaggregat 450 Watt bei VT -10 °C (max. 32 °C Umgebungstemperatur) pro Türe  
Automatische Tauwasserverdunstung mit Edelstahl (1.4301) Verdunstungsschale, Abtauautomatik  
Elektronische Komfortsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimaschalter.