**Ausschreibungstexte Weinklimaschrank Xi Cool Basic**

**Stand 11.2018, Covini GmbH**

**Weinklimaschrank Xi Cool Basic 165**

1 Temperaturzone regelbar +5°C bis +20°C

Inklusive patentierte Innenausstattung Xi Weinsysteme zur Präsentation und Lagerung von 0,5 – 1,5 L Wein- und Schaumweinflaschen, alle Flaschentypen. Maximale Kapazität 155 Flaschen à 0,75 L. Xi Innenausstattung aus Anthrazit beschichtetem Stahl.
Abmessungen: 700 x 1650 x 742 mm (BxHxT), bei Einbau Tiefe +35mm
LCD Steuerung innen digital

Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Luftfeuchtigkeitsregulierung (>50%), zuschaltbare Ventilation

LED Innenbeleuchtung, dauerhaft zuschaltbar / dimmbar

Störungswarnsignale optisch und akustisch

Gehäuse Außen Edelstahl rostfrei oder Terra Rot pulverbeschichtet

Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, UV-Schutz, getönt (metallbedampft), absperrbar

Türanschlag rechts wechselbar, Türschließer mit SoftSystem Schließdämpfung
Magnettürdichtung wechselbar

Türscharnier verdeckt mit Öffnungsbegrenzung

Abtauautomatik, automatische Tauwasserverdunstung

Energieeffizienzklasse A+, Energieverbrauch/Jahr: 133 kWh / 24 Std 0,364 kWh, Klimaklasse – SN/ST

Geräusch-Schalleistung 41 dB(A)

**Weinklimaschrank Xi Cool Basic 192**

1 Temperaturzone regelbar +5°C bis +20°C

Inklusive patentierte Innenausstattung Xi Weinsysteme zur Präsentation und Lagerung von 0,5 – 1,5 L Wein- und Schaumweinflaschen, alle Flaschentypen. Maximale Kapazität 170 Flaschen à 0,75 L. Xi Innenausstattung aus Anthrazit beschichtetem Stahl.
Abmessungen: 700 x 1920 x 742 mm (BxHxT), bei Einbau Tiefe +35mm
LCD Steuerung innen digital

Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Luftfeuchtigkeitsregulierung (>50%), zuschaltbare Ventilation

LED Innenbeleuchtung, dauerhaft zuschaltbar / dimmbar

Störungswarnsignale optisch und akustisch

Gehäuse Außen Terra Rot pulverbeschichtet

Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, UV-Schutz, getönt (metallbedampft), absperrbar

Türanschlag rechts wechselbar, Türschließer mit SoftSystem Schließdämpfung
Magnettürdichtung wechselbar

Türscharnier verdeckt mit Öffnungsbegrenzung

Abtauautomatik, automatische Tauwasserverdunstung

Energieeffizienzklasse A+, Energieverbrauch/Jahr: 133 kWh / 24 Std 0,364 kWh, Klimaklasse – SN/ST

Geräusch-Schalleistung 41 dB(A)