**Ausschreibungstexte Weinklimaschrank Xi Cool Pro**

**Stand 06.2018, Covini GmbH**

**Weinklimaschrank Xi Cool Pro**

2 Temperaturzonen individuell regelbar +5°C bis +20°C

Inklusive patentierte Innenausstattung Xi Weinsysteme zur Präsentation und Lagerung von 0,375 - 6 L Wein- und Schaumweinflaschen, alle Flaschentypen. Maximale Kapazität 147 Flaschen à 0,75 L. Xi Innenausstattung modular bestück- und veränderbar, aus Anthrazit beschichtetem Stahl.  
Abmessungen: 700 x 1920 x 742 mm (BxHxT), bei Einbau Tiefe +35mm  
LCD Steuerung innen digital

Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Luftfeuchtigkeitsregulierung (>50%), zuschaltbare Ventilation

LED Innenbeleuchtung, dauerhaft zuschaltbar / dimmbar

Störungswarnsignale optisch und akustisch

Gehäuse Außen Edelstahl rostfrei

Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, UV-Schutz, getönt (metallbedampft), absperrbar

Türanschlag rechts wechselbar, Türschließer mit SoftSystem Schließdämpfung  
Magnettürdichtung wechselbar

Türscharnier verdeckt mit Öffnungsbegrenzung

Abtauautomatik, automatische Tauwasserverdunstung

Energieeffizienzklasse A, Energieverbrauch/Jahr: 182 kWh / 24 Std 0,498 kWh, Klimaklasse – SN/ST

Geräusch-Schalleistung 38 dB(A)